Фото

1 Котельня

2 Котел та насоси підеднані через пару зеднувачів

3 Їх можливо зеднати разом, відеднавши таким чином УПС

4 На стіну поставити DIN рейку

5 На упс прикрутити кріплення на DIN рейку

6 Зачіпити УПС на DIN рейку

7 Поставити Акумулятор

8 Підеднати + (коричневий провід) до акумулятора

9,10 Підеднати - (синій провід) до акумулятора

11 Підеднати зеднувачі ~220вольт

12 Повинен засвітитись індикатор та показати напругу мережі 220вольт

13 Натиснути кнопку включення,потримати приблизно 5секунд

14 Повинен засвітитись індикатор акумулятора

15 Вийняти шнур з розетки та перевірити напругу перетворювача