Фото2

1 Будинок. В розподільчій шафі виділена лінія яку потрібно захистити.

2 Кріпимо DIN рейку.

3 Зачіпити УПС на DIN рейку.

4 Від'єднати лінію після захисних автоматів.

5 Прикрутити клемний з'єднувач.

6 Уважно під'єднати вхідний та вихідний з'єднувач ~220вольт.

7,8 Поставити та під'єднати акумулятор.

9 Поставити акумулятор та під'єднати його до УПСа за допомогою подовжувачів.

10 Під'єднати з'єднувач ~220вольт. Повинен засвітитись індикатор та показати напругу мережі 220вольт.

11 Натиснути кнопку включення,потримати приблизно 5секунд. Повинен засвітитись індикатор акумулятора.

12 Вийняти шнур з розетки та перевірити напругу перетворювача.